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	成果公报内容

	本项目面向高等级公路高效养护的重大需求，成功研制了一款具备高速、高效、洁净作业能力的双重清洁快速扫路车。项目旨在解决传统清扫设备在作业速度提升后清洁率骤降、能耗扬尘加剧、安全风险突出等行业共性难题。

通过系统性创新，项目构建了全新的高速清洁技术体系。研究提出了“机械剥离与负压捕获”时空协同的作业新方法，实现了侧扫刷、中置吸盘与后置吸盘在高速下的串联协同与功能互补，确保了垃圾从抛射到吸入的连贯高效。创新设计了“等效并联、独立风道”的气力系统架构，配合分层式垃圾箱，从根源上消除了气流干扰，保证了高速运行中负压场的强韧与稳定。同时，集成了覆盖源头预湿、过程封锁到末端沉降的全流程抑尘链，显著抑制了作业扬尘。此外，研发了集成化的智能控制平台，实现了整车作业模式的智能管理、能量的优化分配以及关键状态的预测性监控。

经严格测试，样机主要性能指标优异：在60公里/小时作业速度下，路面清洁率稳定在97%以上，清扫宽度达3.5米，油耗经济性显著优于同类产品，垃圾箱与清水箱容量满足长距离作业需求。项目已形成一套完整自主知识产权，包括多项已授权和申请中的专利。

该成果主要应用于高速公路、城市快速路等高标准道路的日常保洁与应急清扫作业，能够大幅缩短养护占道时间，有效提升作业安全与通行效率，其低尘、低耗特性符合绿色环保的发展导向。样机技术成熟，具备良好的产业化前景，对提升我国公路养护装备技术水平、推动行业提质增效与智慧升级具有重要的社会与经济价值。



	组织评价单位：山东公路学会

	评价意见

	2026年1月26日，山东公路学会在济南组织了“面向高等级公路高效双重清洁快速扫路车研发”研究成果评价工作。评价委员会（名单附后）听取了项目组的汇报，审阅了相关技术文件，经质询和讨论，形成评价意见如下：

一、项目组提交的技术文件齐全，内容完整，符合评价要求。

二、项目通过调研分析、理论计算、工程验证等方法，研制了面向高等级公路高效双重清洁快速扫路车，形成以下主要技术创新：

1.设计了侧扫刷+中置吸盘+后置吸盘的吸扫结构和等效双风机+独立双通道气力系统，实现了高速行驶状态下高效清扫；

2.系统分析了发动机参数特性，研发了双风机顺序软启动协同控制系统，减小了风机启动冲击，确保发动机在经济区域运行，降低了能耗；

3.构建了“高压预湿（源头）、扫盘水帘和吸口喷雾（过程）、箱内重力沉降（末端)”多级耦合抑尘系统，提升了抑尘效果。

三、项目研究成果在济南至宁津高速公路进行了应用，验证了各项性能指标，取得了良好的运行效果。

综上所述，项目研究成果总体上达到国际先进水平。


