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	成果公报内容

	高速公路作为国家交通动脉，安全监测与应急处置能力直接关乎万千车主出行平安。项目团队创新采用 “理论建模 + 数值仿真 + 室内测试 + 工程验证” 四维融合研究方法，攻克多项技术瓶颈，形成三大核心创新成果，为高速公路交通安全治理注入智能新动能。​

多源感知协同，监测更精准高效​

针对多源数据融合弱、诱导模式静态化等痛点，项目团队开发多源感知高速公路安全监测与智能诱导协同系统。该系统整合雷达、视频等多类感知设备，数据互通与智能融合，打破单一设备监测局限，达成全场景、全方位捕捉。经实际验证，系统监测数据的实时性与准确性显著提升，为应急处置提供精准数据支撑。

动态优化算法，识别更智能可靠​

交通事件识别准确性是安全处置的核心。项目创新性提出环境自适应阈值动态优化算法，以 “动态调整” 为核心、“持续优化” 为目标，可根据不同天气、时段、路段的交通特征，自动调整识别阈值参数。相比传统固定阈值算法，该技术有效降低恶劣天气、交通拥堵等复杂场景下的误报、漏报率，大幅提升异常事件的识别可靠性。​

一体化设备 + 三级联动，处置更快速高效​

构建了 “设备 - 路段 - 全局” 三级联动机制。前端设备实时推送异常信息，路段管理中心快速响应，全局指挥平台统筹调度，形成 “发现 - 预警 - 处置 - 疏导” 全链条闭环，打通信息传递壁垒，有效缩短交通事件应急处置时间，减少二次事故发生。​

三大创新成果的落地，不仅推动高速公路安全监测与智能诱导技术迭代升级，更为交通管理部门提供 “感知精准、识别智能、处置高效” 的解决方案。

	组织评价单位：山东公路学会

	评价意见

	2026年3月25日，山东公路学会在济南组织了“基于多源感知的高速公路安全监测与智能诱导关键技术与应用”研究成果评价工作。评价委员会听取了项目组的汇报，审阅了相关技术文件，经质询和讨论，形成评价意见如下:

项目组提交的技术文件齐全，内容完整，数据翔实，符合评价要求。

项目采用理论建模分析、数值仿真模拟、室内测试与工程验证相结合的方法，开展了高速公路安全监测与智能诱导关键技术研究，取得了如下主要创新成果:

1.开发了多源感知高速公路安全监测与智能诱导协同系统，提升了监测数据的实时性和准确性;

2.提出了以动态调整为核心、以持续优化为目标的环境自适应的阈值动态优化算法,有效提升了系统对交通事件识别的准确性与可靠性;

3.研发了智能监测诱导一体化设备，构建了“设备-路段-全局”三级联动机制，提升了高速公路交通事件的应急处置效率。

三、研究成果在河南省G1511日兰高速公路王兰段交安设施智慧化提升工程、山东省G15沈海高速两城至汾水段改扩建工程等项目中进行了应用，社会经济效益良好。

综上所述，项目研究成果总体上达到国际先进水平。


