科技成果登记表
	成果名称
	基于乳化高黏沥青的高耐久性开级配超薄罩面关键技术研究

	成果登记号
	鲁交科评字[2026]第14号
	知识产权
	

	完成单位

	序号
	单位名称
	通讯地址

	1
	山东润兴成公路工程服务有限公司
	烟台市经济技术开发区潮水衙前村西

	2
	山东建筑大学
	济南市历城区临港开发区凤鸣路1000号

	3
	烟台公路材料保障中心
	烟台市芝罘区向阳街道

南大街245号17楼

	4
	山东润兴成筑路材料研发中心
	烟台市经济技术开发区潮水衙前村西

	5
	烟台交通路桥集团有限公司
	烟台市莱山区科技大道城发海科大厦7楼

	6
	烟台市公路事业发展中心
	烟台市芝罘区环山路196号

	完成人

	序号
	姓名
	工作单位
	对成果的

贡献

	1
	范惠桥
	烟台公路材料保障中心
	项目负责人

	2
	赵品晖
	山东建筑大学
	技术负责人

	3
	马更军
	烟台市公路事业发展中心
	施工指导

	4
	修林岩
	烟台市公路事业发展中心
	技术指导

	5
	李光凯
	烟台市公路事业发展中心
	方案实施

	6
	曲建涛
	烟台公路材料保障中心
	方案实施

	7
	刘相龙
	烟台市公路事业发展中心
	组织实施

	8
	高文彬
	烟台市公路事业发展中心
	理论分析

	9
	许崇贺
	山东建筑大学
	方案实施

	10
	宋文杰
	烟台交通路桥集团有限公司
	理论分析

	11
	许立国
	山东润兴成公路工程服务有限公司
	理论分析

	12
	周福全
	山东润兴成公路工程服务有限公司
	施工指导

	13
	王鲁杰
	山东润兴成公路工程服务有限公司
	施工指导

	14
	傅安然
	山东润兴成公路工程服务有限公司
	方案分析

	15
	林佳凝
	山东润兴成公路工程服务有限公司
	方案分析

	16
	张同舟
	烟台市交通运输执法监察支队
	现场施工

	17
	林新杰
	烟台市交通运输服务中心
	现场施工

	18
	赵信权
	莱州天诚道路工程有限责任公司
	现场施工

	19
	王瑞育
	山东建筑大学
	方案实施

	20
	刘康
	山东建筑大学
	方案实施

	21
	徐海佼
	山东建筑大学
	方案实施

	22
	崔洪博
	山东建筑大学
	方案实施

	23
	于东琪
	山东建筑大学
	方案实施

	24
	王文宇
	山东建筑大学
	方案实施

	25
	苏家炜
	山东建筑大学
	方案实施

	26
	黄德尚
	山东建筑大学
	方案实施

	成果公报内容

	本项目通过对超薄罩面胶结料乳化高黏改性沥青的制备及性能、超薄罩面粘结层不粘轮乳化复合改性硬质沥青的制备及性能、矿料级配设计与路用性能验证、开级配超薄罩面混合料长期耐久性、开级配超薄罩面混合料降噪效果、铺装方案确定与试验段实施等方面的系列研究。自主开发超薄罩面基于乳化高黏沥青的高耐久性开级配超薄罩面关键技术，并铺筑质量合格的试验路，基于乳化高黏沥青的高耐久性开级配超薄罩面成本低于相同厚度的现有超薄罩面技术。

关键技术和创新点主要在于开发了超薄罩面胶结料乳化高黏改性沥青和粘结层不粘轮乳化复合改性硬质沥青两大类关键材料，提出的超薄磨耗层技术的核心和关键。借鉴NCAT规范对水稳定性和抗飞散性能引入长期老化条件，对罩面层材料在路面使用的长期性能进行了评估。建立了超薄磨耗层有限元模型，结合此前面层材料性能试验结果综合确定最佳铺筑方案。

开发新一代高耐久性开级配超薄罩面关键技术，解决使用寿命短、摩擦系数衰减快等缺陷，以及因采用热拌工艺导致的能耗大、施工和易性差等问题。以高性能、高指标胶结料慢裂快凝型乳化高黏沥青和层间粘结不粘轮乳化复合改性硬质沥青的开发为基础，采用冷拌铺工艺，开发新一代高耐久性开级配超薄罩面关键技术。具有施工便捷、节能环保的优势，应用前景广阔。

	组织评价单位：山东公路学会

	评价意见

	2026年4月17日，山东公路学会在济南组织了“基于乳化高黏沥青的高耐久性开级配超薄罩面关键技术研究”成果评价工作。评价委员会（名单附后）听取了项目组的汇报，审阅了相关技术文件，经质询和讨论，形成评价意见如下：

一、项目组提交的技术文件齐全，内容完整，数据翔实，符合评价要求。

二、采用理论分析、室内外试验及工程实践验证等方法，开展了基于乳化高黏沥青的高耐久性开级配超薄罩面关键技术研究，取得了如下主要创新成果：

1. 开发了乳化专用高黏SBS改性沥青组分设计方法及配套乳化关键技术，研制了适用于不同场景的系列乳化高黏沥青；

2. 建立了乳化高黏沥青超薄罩面混合料多因素优化设计方法，揭示了混合料的性能演变规律；

3. 提出了乳化高黏沥青超薄罩面冷拌冷铺施工技术及多指标性能检测评价方法。

三、研究成果在S12滨德高速、G228丹东线午台红绿灯西至山海路等项目中进行了应用，社会与经济效益显著，具有良好的推广应用价值。

综上所述，项目研究成果总体上达到国际先进水平。


